ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНЕШ»
Технические требования к предоставляемым материалам

Принимаемые в работу материалы должны соответствовать издательским и технологическим нормам (ГОСТ, ОСТ, СанПин), возможностям оборудования Исполнителя и требованиям к качеству продукции. 

1. Электронные носители 

1.1. Компакт-диски CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.

1.2. Внешние USB-носители.

1.3. Файлы могут быть переданы на электронный адрес издательства: inesh_ufa@mail.ru или выложены на файлообменник.

2. Форматы файлов:

Adobe PDF 1.3 или 1.4 (композитные или цветоделенные).
2.1. Обозначение файлов:

2.1.1. В названиях папок не допускается использование русских букв и более 8-ми символов.

2.1.2. Самораскрывающиеся архивные файлы не принимаются.

2.1.3. Название файла не должно превышать 30 знаков.

2.1.4. В имени файла допускается использование только латинских букв A-Z и цифр 0-9.

2.1.5. Для удобства в работе название файла должно соответствовать его содержанию, быть интуитивно понятным; например: blok_p25.pdf (блок, страница 25), vkleika.pdf (вклейка), cover1.pdf (обложка, полоса 1).

2.1.6. Носители должны быть идентифицированы.

2.2. Требования к PDF-файлам

2.2.1. В обработку принимаются файлы в формате PDF 1.3 («Acrobat 4 compatible») и PDF 1.4 («Acrobat 5 compatible»).

2.2.2. PDF-файлы должны быть сгенерированы из PostScript–файлов только с помощью приложения Adobe Acrobat Distiller v4.0x или v5.0х. При использовании прямого экспорта в PDF-формат из приложений вёрстки InDesign, QuarkXpress, PageMaker, и т.д., необходимо выслать тестовый файл (10-15 типовых страниц) на проверку не менее чем за 2 дня до сдачи заказа в печать.

2.2.3. Настройки программы Adobe Acrobat Distiller:
– параметр Resolution должен быть не меньше 250 dpi для color и grayscale изображений и 1200 dpi для монохромных (bitmap).
– параметр Compression для color image и grayscale image должен быть установлен ZIP 8 bit, а для monochrome image: CCITT Group 4.
– в параметре Color должно быть установлено Color management off.

2.2.4. При подготовке материалов для работ с дополнительными видами отделки (выборочным УФ-лакированием, тиснением, вырубкой), файлы с данными элементами должны предоставляться отдельно. Параметр – overprint.

2.3. Рекомендации по формированию PostScript-файлов

2.3.1. Для корректной подготовки PostScript-файлов необходимо, чтобы PS-принтер (реальный или виртуальный) распознавался как выводное устройство Prinergy Refiner. Для этого в папке Printer Description нужно разместить PPD файлы описания соответствующих выводных устройств (PPD файл Вы можете получить в издательстве).
2.3.2. Формат вывода полосы должен быть равен дообрезному формату издания (обрезной формат плюс по 5 мм с каждой подрезаемой стороны – bleed).

2.3.3. Все Postscript-файлы, содержащие полосы одного издания должны иметь одинаковую (вертикальную или горизонтальную) ориентацию.

2.3.5. Postscript-файл должен быть создан как: композитный в цветовом пространстве CMYK (CMYK composite), позитивный (positive), прямой (not mirrored), 100% масштабирования (not scaled).

2.3.6. При записи Postscript-файла все системы управления цветом, такие как ICC profile embedding, Postscript CMS, Kodak CMS, должны быть отключены. Подходящие по параметрам ICC, ICM профайлы могут быть использованы для цветоделения на этапе подготовки изображений в программах Photoshop, Linocolor, Color Factory и т.д., но не должны быть помещены в записываемый Postscript-файл.

2.3.7. В Postscript-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые на полосе.

2.4. Требования к шрифтам

2.4.1. В работу принимаются только материалы, созданные с использованием оригинальных лицензионных шрифтов.
2.4.2. В верстке не должны быть использованы системные шрифты (которые устанавливаются в систему при инсталляции Windows или MacOS).

2.4.3. В сборке публикации должны содержаться все использованные в верстке и во внедренных EPS шрифты.

2.4.4. Используемые начертания шрифтов (Plain, Bold, BoldItalic…) должны иметь соответствующие версии файлов в комплекте шрифтов.

В случае использования Заказчиком нелицензионных шрифтов или несоблюдения требований, изложенных в разделе 2.4., типография не гарантирует правильное их отображение, а также не несёт ответственности за дефекты и брак в готовой продукции, связанные с использованием нелицензионных шрифтов.

2.4.5. Минимальный размер шрифта:
– для рубленых гарнитур 5 pt (CMYK), 4 pt (монохромный цвет)

– для засеченных гарнитур 6 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет)

– выворотка для рубленых гарнитур 6 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет)

– выворотка для засеченных гарнитур 7 pt (CMYK), 6 pt (монохромный цвет) 

2.5. Требования к файлам изображения

2.5.1. Разрешение.
Разрешение изображений должно быть не ниже величины линиатуры печати, умноженной на 1,5-2 и зависит от типа используемой бумаги (листовая печать):
– мелованная бумага – до 175 lpi (70 л/см);
– немелованная бумага – до 150 lpi (60 л/см);

По предварительному согласованию возможно увеличение линиатуры до 200 lpi (80 л/см) или использование стохастического растрирования (Staccato screening).
2.5.2. Суммарная относительная плотность изобразительных элементов – Total Ink (листовая печать):
– мелованная бумага – не более 320%.
– немелованная бумага – не более 280%.

Для получения насыщенного чёрного (Rich Black) рекомендуется использовать следующие значения: c70%m60%y30%k100%.

2.5.3. Самый светлый участок изображения должен быть не менее: c3%m2%y2%k0%.

3. Общие рекомендации к элементам электронного макета издания

3.1. Формат полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания (рекомендуем соотносить с ОСТ 29.62-86).
3.2. Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата.

3.3. При подготовке переплетной крышки следует учитывать ширину загибов листа со всех сторон по 17 мм + толщину используемого картона.

3.4. Для продукции, с клеевым бесшвейным скреплением (КБС) необходимо учесть то, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страницы блока примерно на 7-10 мм со стороны корешка. Размер корешкового поля 2/3 полос обложки и всего блока должен быть увеличен на 5 мм (для надежного склеивания блока). Необходимо учесть влияние клеевого скрепление корешка на текст и изображения, проходящие через разворот. Для обеспечения стыковки разворотных иллюстраций с учетом раскрываемости блока смещение изображения на полосе должно составлять нем менее 3–4 мм.

3.5. При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования. Нежелательно использование:
– тонких линий, совмещаемых в развороте,
– значимых объектов, совмещаемых в развороте (схемы, портреты).

3.6. Все изображения должны быть повернуты, отмасштабированы и обрезаны в программе обработки изображения перед заверстыванием их в полосу.

3.7. Все графические объекты должны быть размещены в публикации с обязательной связью с исходными файлами. Недопустимо помещение элементов в верстку через Clipboard или с помощью команды Insert Object.

3.8. Все цветные полутоновые изображения перед заверстыванием в полосу должны быть сохранены в цветовой модели CMYK в форматах EPS (без JPEG компрессии, Halftone Screen, Transfer Function) или TIFF. Слои в TIFF-файле должны быть склеены.

3.9. Векторные изображения должны быть созданы в Adobe Illustrator, FreeHand или CorelDraw и экспортированы в формат EPS. Используемые в них триадные цвета должны быть сохранены как CMYK. Шрифты должны быть преобразованы в кривые. Треппинг в элементах векторной графики должен составлять 0,05-0,1 мм (0,144-0,288 pt) в зависимости от работы.

3.10. В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и пути, кроме пути обтравки (Clipping Path) в файле EPS. Все растровые изображения, кроме сохраненных в формате EPS c обтравкой (Clipping Path), должны быть заверстаны в непрозрачные окна.

3.11. Если изображение обтравливается, то формат файла должен быть только EPS без разделения каналов (без DCS).

3.12. Штриховые изображения должны быть сохранены как bitmap.
3.13. Толщина линий должна быть не менее 0,2 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 0,5 pt.

3.14. Тонкие линии (до 0,5 pt), а также выворотка линии данной величины должны состоять не более чем из одного цвета триады.

3.15. Если красочность макета отличается от CMYK, то дополнительные цвета для печати (PANTONE) должны быть установлены как Spot.
3.16. В диалоговом окне Edit Colors (Swatches) должны находиться только плашечные Spot-цвета (не имеющие атрибута Process Separation), которые будут печататься с отдельных форм.

3.17. При создании публикации следует учитывать, что все установки треппинга (в т.ч. оверпринт) в макете при обработке будут изменены на «стандартные» (оверпринт black – on, оверпринт на других красках – off (knockout).

3.18. Следует учесть при подготовке оригинал-макета, что текст, наложенный на фон разной красочности, после треппинга может визуально казаться разной толщины.

В случае, если заказчик желает оставить свои установки треппинга, об этом следует предупредить сотрудников типографии, принимающих заказ. Также, при желании сохранить свои настройки возможно предоставление сепарированных (цветоделенных) файлов.

3.19. Полоса с выходными данными должна содержать предложение «Заказ № .». Номер заказа проставляется издательством.

4. Требование к макету на бумажном носителе (распечатке)
4.1. Наличие подписанных заказчиком распечаток оригинал-макета с пронумерованными страницами – обязательно. Макет должен быть подписан в печать ответственным за издание лицом с указанием даты подписи. Если на полосе отсутствует колонцифра, на распечатке номер полосы указывается вручную.

4.2. Распечатка выполняться с окончательного электронного макета в масштабе 1:1 с указанием обрезного формата каждого элемента издания.

4.3. Макет должен быть распечатан в режиме High Resolution. Макет, распечатанный в режиме Low Resolution не принимается.

4.4. Все элементы распечатки должны хорошо читаться и не содержать корректорской и редакторской правок.
4.5. Для обложек под КБС или твёрдый переплёт предоставляется бумажный макет с вычерченным корешком.

4.6. На макете должно быть указано точное месторасположение приклеек, накидок и вкладок в издание, а так же указан их формат и вид фальцовки.

4.7. Если в изделии имеются дополнительные элементы отделки (тиснение, фальцовка, лакирование и т.п.), должно быть указано их точное размещение на макете.

4.8. Распечатки полос, которые содержат больше или меньше 4-х триадных красок (CMYK), должны иметь четкую информацию о том, какие именно краски используются для печати данной полосы. (Например – CMK, CMYK+Pantone 280C и т.д.). 

4.9. Если вклейки или накидки имеют клапаны, то данные элементы в готовом виде должны быть меньше обрезного формата блока со стороны расположения клапана на 5 мм.
4.10. Первая страница макета должна содержать всю информацию об издании (формат, объем, тираж и т.д.)

5. Требования к файлам, для тиснения, высечки, лакирования

5.1. Требования для тиснения.
5.1.1. Изображение должно быть в векторном формате, текст переведён в кривые.
5.1.2. Все объекты окрашены в 100% spot-цвет (название цвета – tisnenie, klishe и т.д.), параметр наложения – overprint.
5.1.3. Элементы тиснения фольгой не должны повторять отпечатанные элементы изображения.
5.1.4. Минимальная толщина линии для горячего тиснения фольгой – 0,1 мм.
5.1.5. Минимальная толщина линии для бескрасочного тиснения – 0,5 мм.
5.1.6. Минимальное расстояние между двумя соседними линиями – 0,3 мм.
5.2 Требования для высечки.
5.2.1. Все линии окрашены в 100% spot-цвет (название цвета – cut, shtamp и т.д.), параметр наложения – overprint.
5.2.2. Значимые элементы вёрстки должны быть расположены минимум 5 мм от линии ножей (высечки, биговки и т.д.).
6. Требования к цветопробе и образцам цвета, предоставляемым Заказчиком 
6.1. Образцом цвета для печати может считаться только цветопроба. 

6.2. Все распечатки, предоставляемые заказчиком в качестве «цветопробы» и несоответствующие ниже приведенным требованиям, не могут служить в качестве документа для печати и соответственно использоваться в качестве предъявления претензий, связанных с отклонениями по воспроизведению цвета. Они могут исполнять роль пожелания заказчика относительно цветопередачи.

6.3. Цветопробой является оттиск, изготовленный в соответствии со стандартом ISO 12647-2:2004, на специализированном оборудовании, калиброванном в соответствии со стандартом 12647-7. Для мелованной бумаги необходимо использовать профиль Fogra 39L, для офсетной бумаги – Fogra 47L. Информация о применяемом профиле должна присутствовать на цветопробе.

6.4. На цветопробе должна присутствовать шкала контроля Ugra/FOGRA – Medienkeil CMYK V2.0-V3.0. Цветные распечатки без подобных шкал цветопробами являться не могут.

6.5. Предоставляемая цветопроба должна содержать отчёт о величинах отклонения по результатам проверки на соответствие Fogra.

6.6. В типографию должны представляться окончательные (утвержденные) цветопробы в масштабе 1:1. 

6.8. Изделия, отпечатанные в других типографиях, не могут быть приняты в качестве цветопробы.

6.9. Допустимые отклонения координат контрольных элементов контрольной шкалы в системе CIE Lab от референсного файла соответствующего типа печати:

CMYK ΔE – не более 5

Max ΔE – не более 6

Основа – не более 3 ΔE
Среднее ΔE – не более 3

ΔH CMYK – не более 2,5

ΔH серых полей – не более 1,5 
6.10. Сравнение оттиска с цветопробой должно проводиться при нормированном освещении (D 50).
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